{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,7],[7,0,7,5],[8,1,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["自动化工程学院实训楼墙面文化宣传项目清单"]
["序号","项目","参数","单位","数量","单价（元）","金额（元）","备注"]
[1,"大厅横梁奖牌及牌匾制作","采用1.2厚不锈钢钛金，折边30mm(四周)，开孔，暗藏挂耳，切割，内容UV、电镀、烤漆、丝印等工艺制作。红木奖牌铂金面。\n安装：20×30mm内藏木条固定打钉，面盖螺丝固定等；尺寸0.6×0.8 ","块",34,null,null,"数量不超预算数量，以最终验收为准"]
[2,"大厅新LOGO制作","采用20mm结皮PVC，切割拼接圆形，内容UV、丝网印、喷漆等，表面平滑光泽过光油保护画面内容。\n安装：打钉固定底部打结构胶\n尺寸：2m×2m","平方",4,null,null,"更换学校新LOGO"]
[3,"自动化实训楼1楼走廊颜色线条风格美化设计制作","采用20mm结皮PVC，切割拼接圆形、方形等形状，内容UV、丝网印、喷漆等，表面平滑光泽过光油保护画面内容。第二层画框内容异形UV喷漆等。内容定制，样式及设计由供应商提供服务，高度以实际地板到窗高度为准。\n安装：打钉固定底部并附着结构胶\n含物联智能控制灯光系统1套，功能如下：\n1.实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能控制，智能化安防报警等功能；\n2.可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台；\n3.具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理；\n▲4.支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能；(竞标时需提供该功能软件截图)\n5.支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能；\n▲6.云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置；(竞标时需提供该功能软件截图，否则竞标无效)。\n激光射灯1套，具体参数如下：\n1、功率36士5W，功率因数≥0.90。\n2、光通量≥2800LM，光效≥80LM/W。\n3、色温在5000士20K区间。\n4、显色指数≥90，特殊显色指数R9≥50。\n▲5、光生物安全检测为“无危险类”。竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖竞标人公章。\n6、频闪质量特性认证结果为无危害频闪或无频闪危害。\n7、蓝光危害等级为RG0，且蓝光质量特性认证结果为低蓝光。\n▲8、为达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED灯半峰边角(50%) 在C0-180面满足70”土1”: 在C90-270面满足68” 土1”。提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件《该检测报告有CMA、CNAS标志)。\n","m",110,null,null,"定制内容"]
[4,"2-6楼 电梯厅文化宣传框","铝合金宣传画框，40mm2.0铝型材内框边，底板10mm  PVC 内容UV，面盖3mm透明水晶板。\n安装：钻孔、打胶粒，玻璃胶、螺丝固定等。\n尺寸：1.2m×2.4m","平方",28.8,null,null,"定制内容"]
[5,"优秀校友风采事迹展示","40mm2.0铝型材内框边，底板10mm  PVC 内容UV，面盖3mm透明水晶板。\n安装：钻孔、打胶粒，玻璃胶、螺丝固定等。\n尺寸：0.6m×0.8m","套",80,null,null,"定制内容"]
["合计（元）："]
[null,"备注：以上价格含制作安装发票税点"]
[]
[]
[null,null,"报价公司（公司名称）：",{"$nulls":3},"联系人：",null,"联系电话："]