{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["多媒体"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"多媒体","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,7],[11,1,11,3],[11,4,11,7],[13,6,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["多媒体设备购置清单"]
["项号","项目名称","参考品牌","参考技术指标","数量","单位","单价（元）","小计（元）"]
[2,"宽屏电动幕布（150吋）","孚卡思、红叶、三星或同档次品牌","1、幕面类型：D型电教银幕；\n2、幕面材质：白塑材质，尺寸150吋，比例16：10；\n3、幕面厚度：≥0.34mm；\n4、电机：管状电机，电机额定功率≥105W，电机寿命：10万小时；\n5、依据国标GB/T 13982-2011亮度系数检测值：≥0.85β；\n6、依据国标GB/T 13982-2011幕面解像力检测值≥100线对/mm，\n7、依据国标GB/T 13982-2011幕面有效散射角≥160度；\n8、依据国标GB/T 13982-2011幕面综合指数K值≥95；\n9、依据国标GB/T 13982-2011幕布色温差≤64K；\n10、依据国标GB/T 13982-2011幕面色彩还原 CR 值≥99%；\n11、依据GB/T 13982-2011幕布材料甲醛含量≤300mg/kg;\n12、通电方式：翘板式开关，开关机械寿命≥30000次；\n13、电源线负荷规格≥0.75平方;\n★14、幕布主要参数必须符合或优于国标GB/T 13982-2022《反射和透射放映银幕》 的检测要求，投标时须提供具备CMA资质的第三方检测机构依据国标GB/T 13982-2022对幕布5-11项参数进行合格检测的检测报告复印件，且检测报告可通过国家市场监督管理总局网站 www.samr.gov.cn 中“服 务” —“我要查”—“认证认可检验检测”—“检验检测报告编号查询平台”输入报告编号进行查询。\n",5,"张"]
[3,"宽屏电动幕布（133吋）","孚卡斯、红叶、三星或同档次品牌","1、幕面类型：D型电教银幕；\n2、幕面材质：白塑材质，尺寸133吋，比例16：10；\n3、幕面厚度：≥0.34mm；\n4、电机：管状电机，电机额定功率≥105W，电机寿命：10万小时；\n5、依据国标GB/T 13982-2011亮度系数检测值：≥0.85β；\n6、依据国标GB/T 13982-2011幕面解像力检测值≥100线对/mm，\n7、依据国标GB/T 13982-2011幕面有效散射角≥160度；\n8、依据国标GB/T 13982-2011幕面综合指数K值≥95；\n9、依据国标GB/T 13982-2011幕布色温差≤64K；\n10、依据国标GB/T 13982-2011幕面色彩还原 CR 值≥99%；\n11、依据GB/T 13982-2011幕布材料甲醛含量≤300mg/kg;\n12、通电方式：翘板式开关，开关机械寿命≥30000次；\n13、电源线负荷规格≥0.75平方;\n★14、幕布主要参数必须符合或优于国标GB/T 13982-2022《反射和透射放映银幕》 的检测要求，投标时须提供具备CMA资质的第三方检测机构依据国标GB/T 13982-2022对幕布5-11项参数进行合格检测的检测报告复印件，且检测报告可通过国家市场监督管理总局网站 www.samr.gov.cn 中“服 务” —“我要查”—“认证认可检验检测”—“检验检测报告编号查询平台”输入报告编号进行查询。\n",1,"张"]
[4,"投影机吊架","定制","1、φ45mm圆管可伸缩，长度0.9-1.5米可调；\n2、万向可调，安装便捷；\n3、金属表面烤漆工艺。",6,"个"]
[5,"合并式功放","孚卡斯、佳比、比丽普或同档次品牌","★1、前置面板标准配置：总设备电源开关×1个、话筒输入≥2个、话筒音量控制×2组、混响调节×1、低音调节×1、高音调节×1、音乐总音量调节×1、SD卡读取×1、USB-A读取≥1、MP3播放操作×1组（包含：音源选择、播放、上一曲、下一曲功能键）、频道切换显示屏x1；\n★2、后置面板标注配置：48V幻象供电话筒卡侬口输入≥1组（含幻象电源开关）、话筒输入6.35mm×1、2.4G话筒输入≥1、RS232控制×1、音频输入×3组、音频输出×1组、音响输出通道2组（左通道×2，右通道×2）；\n★3、额定功率：≥2×265W/8Ω；\n4、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz；\n5、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB；\n6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV；\n7、额定输出电平：线路 0.775V；\n8、失真度 ≤0.1%；\n9、信噪比：≥90dB(A计权)；\n10、电源：交流220V±10%/50Hz；\n12、安装方式：2U机架式安装，机身厚度≤90mm；\n13、散热：内置高速静音散热风扇，有效解决扇热问题；\n14、短路保护：内置2.5A保险丝x2，防止短路、雷击损坏设备\n15、净重：≥3kg。\n★16、保修：提供原厂整机2年质保；\n★17、中标后提供具备CMA资质的第三方检测机构针对产品参数进行检测的合格检测报告原件作为验收依据；",6,"台"]
[6,"音箱","孚卡斯、佳比、比丽普或同档次品牌","★1、扩声单元尺寸：2×4\"扩声单元；\n★2、额定功率≥60W，峰值功率：90W；\n3、频率响应：115HZ-20KHZ(±3dB) ；\n4、阻抗：4Ω；\n5、分频点：2.5KHz；\n6、灵敏度（SPL/1W @ 1m）:86dB；\n7、最大声压级：110dB；\n★8、内置接口：欧姆并联口×2，纯铜连体双位压线口x2；\n★9、为保证扩声效果，音响必须与功放主机为同一品牌；\n★10、安装时，音响必须为并联，不接受串联；\n11、安装孔位：≥5组；\n★12、为保证扩声效果，音响必须与功放主机为同一品牌；",6,"对"]
[7,"鹅颈话筒","孚卡斯、佳比、比丽普或同档次品牌","1、鹅颈采用三段设计，可自由调节麦克风高度及姿态，鹅颈长度：≥40cm，话筒总高度≥50cm；\n2、前端面板集成话筒通电开关按键；\n3、指向性：心型；频率响应：60Hz~16KHz；\n★4、采用背极式驻极体电容音头，灵敏度：-30db，拾音距离大于50cm；\n5、输出阻抗：75Ω±30%；\n★6、电源配置：内置48V幻象卡侬口电源接口及3V电池仓；\n7、线材配置：5米卡侬接口成品话筒线；\n8、为保证扩声效果，话筒必须与功放主机为同一品牌；",6,"只"]
[8,"蓝牙话筒","华灿、佳比、比丽普或同档次品牌","★1、无线麦克风采用蓝牙4.0技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用；\n2、支持APTX-LL高品质音频编解码技术；\n3、系统采用近距离优先连接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角；\n4、发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于30小时；；\n★5、充电接口采用通用的Type-C USB接口、同时还支持磁吸接口充电，磁吸接口吸附距离不小于2CM，充电电流最大可达1A@5V，使用寿命不低于20000次；\n6、可颈挂，手持，领夹等多种方式使用；\n7、音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM；\n8、发射器小巧、轻便，便于携带；\n★9、发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙功放或蓝牙音箱匹配实现PPT电脑翻页功能，无需另配接收器；\n10、具有激光教鞭功能；\n11、具有麦克风音量调节功能；\n12、具有水平闲置静音功能，防止啸叫技术；\n13、发射使用频率：2402 – 2480 MHz；\n14、调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；\n15、发射功率：小于2.5 mW；\n16、 有效接收距离：15米以内；\n17、拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM；\n18、支持电量分级显示，连续使用时间：30小时以上；\n★19、 蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，且证书上的设备名称为：蓝牙设备。\n★20、 提供无线电检测机构所出具的蓝牙设备的检测报告。                                                                   ★21、所提供蓝牙话筒要求与学校原有的华璨UPL-600+N主机无缝对接。",6,"只"]
[9,"蓝牙接收机","华灿、佳比、比丽普或同档次品牌","★1、采用蓝牙4.0接收技术，系统自动配对、连接、自动跳频，具备近距离优先连接机制；支持APTX-LL高品质音频编解码技术\n2、具备语音处理功能，可调节音量，消除回音、杂音，增加清晰度处理。\n3、 具备设备状态显示及状态检测功能，便于扩展其它设备，实现联动控制功能。\n★4、具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能；\n技术指标：\n6、 无线接收频率：2402 – 2480 MHz；\n7、 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；\n8、有效接收距离15米；\n9、音频频率响应：50 Hz ~ 20 KHz (±3 db)；\n10、灵敏度：-82 dBm (1% BER)；\n11、电源：DC5~12V；\n12、输出接口：MIC（标准两芯6.5mm麦克风接口）\n13、设备尺寸：长 165mm╳宽 115mm╳厚 43mm）                                                                           14 ★蓝牙接收机要与学校原有的蓝牙话筒UPL-600+N无缝对接。",6,"台"]
[10,"系统集成","定制","含投影机、电动幕布、音箱安装布线及所需的音视频线材及配件，施工耗材及安装调试人工。",6,"间"]
[11,"合   计（元）："]
[]
[{"$nulls":3},"报价公司（公司名称）：                                 联系人：",null,null,"联系电话："]