{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["学生公寓 (全光+1有线)"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"学生公寓 (全光+1有线)","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["成教楼、柳江阁学生公寓网络建设清单"]
["序号","设备名称","参考品牌及型号","参数规格","数量","单位","备注"]
[1,"接入交换机","华为 S5735S-L24T4S","24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,配置2个千兆单模单纤光模块，包转发率≥50Mpps，交换容量≥336Gbps，支持SNMP网管、IP路由、QoS、ACL和超级虚拟交换网等功能；含83间宿舍联网所需六类网线及安装布线。",4,"台","需安装及调试"]
[2,"汇聚交换机","华为S5731S-S32ST4X-A1","24个千兆SFP，8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+,配置8个万兆单模光模块，≥120Mpps，交换容量≥670Gbps，支持全网管协议、IP路由、QoS、ACL和超级虚拟交换网等功能；含到机房12芯主干光缆及安装敷设。",1,"台","需安装及调试"]
[3,"智分主机","锐捷RG-AM5552-SF(V2)","1.上行原生固化万兆SFP+光口≥4个，下行原生固化千兆SFP光口≥48个，可为48个分体AP提供接入服务；\n2.提供四个电源供电口，给分体AP集中供电，每个电源口输出功率≥172W，可拔插式供电模块设计，支持供电模块1+1冗余备份；\n3.支持简化部署，主AP和分体AP可以通过光纤线链接传输数据；\n4.主AP和分体AP之间至少可支持3km的无损传输距离；\n5.整机最大无线终端接入数3072个；\n6.支持有线/无线逻辑隔离和基于不同vlan的数据转发；\n7.支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发；\n8.支持组播，支持IGMP Snooping；\n9.支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问；\n10.支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离；\n11.支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终端接入认证；\n12.支持PSK、WEB、802.1X、MAC；支持SNMP。",2,"台","需安装及调试"]
[4,"无线AP","锐捷RG-MAP852-SF","1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计，支持多种形态安装，可壁挂或适配面板安装；\n2.整机4条空间流，整机最大接入速率≥1.77Gbps；\n3.支持1个SFP光口上联，支持4个1G以太网口下联；\n4.支持内置蓝牙5.1，提供官网截图和链接证明；\n5.支持即插即用，更换分体AP后，无需做任何配置，即可替换使用；\n6.具备防环功能，当AP下联的端口存在环路时，系统会自动检测到环路并且关闭产生环路的端口，且能在环路消除后，自动重新打开端口；\n7.含所以AP联网所需光电混合线缆及安装布线。",86,"台","需安装及调试"]
[5,"电源模块","锐捷RG-PA1000I-P-F","1000W交流电源模块,支持48台AP集中供电",2,"个","需安装及调试"]
[6,"万兆光模块","锐捷XG-SFP-LR-SM1310\n","万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口",8,"个","需安装及调试"]
[7,"光模块","锐捷GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI","千兆单模单芯光模块-SFP千兆BIDI光模块-RX1310，3km，LC",90,"个","需安装及调试"]
[8,"光模块","锐捷GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI","千兆单模单芯光模块-SFP千兆BIDI光模块-RX1550，3km，LC",90,"个","需安装及调试"]
[9,"无线控制器及授权","锐捷RG-WS6512","1.默认可管理AP数≥128个提供千兆电口数≥8，千兆光口数≥8个，10G万兆接口数≥4个；\n2.本次配置可管理AP数≥128个，最大可扩容支持管理1152个AP；\n3.转发性能≥40Gbps；\n4.2个全尺寸USB3.0接口；\n5.单台设备最大功耗＜70W；\n6.无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中；\n7.支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息；中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License；中心AC支持虚拟化，提高整网的稳定性。提供国家权威机构测试报告证明；\n8.AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息；\n9.支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息；中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以。",1,"套","需安装及调试"]
[10,"ODF配线架","锐捷RG+HybridBox","机架式LC 24口光电混合尾纤理线盒（满配LC耦合器、含熔纤）",4,"台","需安装及调试"]
[11,"ODF配线架","三拓ODF","1U机架式 12芯单模LC满配电信级机架式 加厚单元箱熔纤盘光纤终端盒（满配LC耦合器、含熔纤）",2,"台","需安装及调试"]
[12,"网络机柜","三拓ST.6612","19英寸12U加厚 19英寸标准网络挂壁墙柜，高635宽600深450(含12孔全铜排插)",4,"台","需安装及调试"]
[13,"安装调试","定制","交换机、AC、AP设备安装调试、机柜安装、布线、熔纤、水晶头压制和信息模块安装打线、标签等",1,"项","需安装及调试"]