{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[3,0,7,0],[3,1,7,1],[8,0,8,6],[9,0,9,7]]}
["《PLC安装应用实训》实例视频制作清单"]
["序号","项目名称","服务名称","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计"]
[{"$nulls":7},"（元）"]
["1","《PLC安装应用实训》项目视频制作","西门子s7-200 PLC安装实例教程","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，可后期剪辑配语音。采购方提供场地，供应商自备西门子S7-200PLC及组件模块、三位按钮盒开关、断电器、接触器、DV24V电源、安装板、线材、教学安装图纸或课件等，从PLC的电源接线方法、输入端（三个点），输出端(两个点)、进行安装拍摄，与PLC模块相连的有关输入/输出电压为DC24V，被控输出端主电路要求为AC220V或AC380V。能实现PLC控制一个AC220V灯泡的全过程。供应商的教学过程制作及设计需满足采购方要求，视频中演示人主讲人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长6分钟以上。","个",1]
[null,null,"西门子s7-300 PLC安装实例教程\n(含模拟量)","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，可后期剪辑配语音。采购方提供场地，供应商自备西门子S7-300PLC及组件模块、三位按钮盒开关、断电器、接触器、DV24V电源、安装板、线材、教学安装图纸或课件等，从PLC的电源接线方法、输入端（三个点），输出端(两个点)、进行安装拍摄，与PLC模块相连的有关输入/输出电压为DC24V，被控输出端主电路要求为AC220V或AC380V。能实现一组模拟量模块采集（温度或电压）。供应商的教学过程制作及设计需满足采购方要求，视频中演示人主讲人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长6分钟以上。","个",1]
[null,null,"西门子s7-200smart PLC安装实例教程","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，可后期剪辑配语音。采购方提供场地，供应商自备西门子s7-200smart及组件模块、三位按钮盒开关、断电器、接触器、DV24V电源、安装板、线材、教学安装图纸或课件等，从PLC的电源接线方法、输入端（三个点），输出端(两个点)、进行安装拍摄，与PLC模块相连的有关输入/输出电压为DC24V，被控输出端主电路要求为AC220V或AC380V。能实现一组模拟量模块采集（温度或电压）。供应商的教学过程制作及设计需满足采购方要求，视频中演示人主讲人由供应商负责安排及支付劳务费。每个视频时长6分钟以上。","个",1]
[null,null,"西门子s7-1200 PLC安装实例教程","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，可后期剪辑配语音。采购方提供场地，供应商自备西门子S7-1200PLC及组件模块、三位按钮盒开关、断电器、接触器、DV24V电源、安装板、线材、教学安装图纸或课件等，从PLC的电源接线方法、输入端（三个点），输出端(两个点)、进行安装拍摄，与PLC模块相连的有关输入/输出电压为DC24V，被控输出端主电路要求为AC220V或AC380V。能实现PLC控制一个AC220V灯泡的全过程。供应商的教学过程制作及设计需满足采购方要求，视频中演示人主讲人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长6分钟以上。","个",1]
[null,null,"组态软件与PLC连接实例","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商负责教学过程制作及设计，用组态王软件或者昆仑通态软件进行控制画面设计（能实现三个输入点及三个输出点以上），以能从软件界面控制上述PLC电路中的S7-200实例和s7-1200实例为教学视频，视频中演示人主讲人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长8分钟以上。","个",1]
["合计（元）："]
["        备注：  以上视频及作品于中标后3天内交由采购方使用"]
[]
[null,"报价公司（公司名称）：",null,null,"联系人：",null,"联系电话："]