{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2022年电力实训基地安健环升级改造项目"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2022年电力实训基地安健环升级改造项目","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[16,0,16,5],[17,0,17,1],[17,3,17,6],[18,0,18,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目：2022年广西水利电力职业技术学院电力实训基地实训条件改善—安健环升级改造项目建设内容"]
["序号","货物或项目名称","参考品牌型号规格或配置技术参数","计量单位","数量","单价（元）","合计（元）"]
[1,"电力实训文化长廊建设-三全育人展板","在电力实训基地围栏处增加电力系三全育人专栏，海利304不锈钢材质边框及底座+铝塑板，亚克力面板，户外彩色车贴制作内容，长1.6米，高0.8米","块",3]
[2,"电力实训文化长廊建设-设备展示","在电力实训基地周围建设校友捐赠设备展示平台，基座C25钢筋混凝土硬化，高出地面约30cm，平台宽3米，长3米，铺设大理石地砖，大理石雕刻刻字1平方米，展示设备除锈刷漆处理并固定安装。","处",3]
[3,"电力实训文化长廊建设-优秀校友展示","在电力实训基地围栏处增加优秀校友实际专栏介绍（全国、区级、企业），海利304不锈钢材质边框及底座+铝塑板，亚克力面板，户外彩色车贴制作内容，长1.6米，高0.8米","块",3]
[4,"电力实训文化长廊建设-系部文化展示","对“弘毅”石头本体进行修缮，制作C25钢筋混凝土硬化底座，高出地面约30cm，平台宽3米，长3米，铺设大理石地砖，大理石雕刻刻字1平方米，并对周边树木进行优化","项",1]
[5,"电力实训文化长廊建设-教学成果展示","电力系历年获奖项目展示（含教师项目、学生项目），海利304不锈钢材质边框及底座+铝塑板，亚克力面板，户外彩色车贴制作内容，长1.6米，高0.8米","块",3]
[6,"实训基地围栏修复","针对电力实训基地围栏现状，在每间隔8米左右植入海利304材质不锈钢加强桩，共计80根，并对原有损坏基础进行加固处理。","根",80]
[7,"内涵建设内容日常更新—户外车贴制作","户外彩色车贴制作内容，长2.4米，高1.2米，含安装（宣传栏、展示室）","平米",115]
[8,"内涵建设内容日常更新—户外宣传栏底座制作","60*80厘米，0.5厘米厚亚克力板，户内彩色车贴制作内容，长0.6米，高0.8米，含安装（实训基地、实训楼实验实训室简介、流程、规范、安全评估等信息公开）","块",50]
[9,"内涵建设内容日常更新—户内车贴制作","户内彩色车贴制作内容，长0.6米，高0.8米，含安装（实训基地、实训楼实验实训室简介、流程、规范、安全评估等信息公开）","平米",192]
[10,"内涵建设内容日常更新—户外亚克力设备标识制作","电力实训基地110kV变电实训场设备标识制作，铝合金面板，喷字，长0.32米，高0.2米，厚0.003米，含安装，要求铆装固定。","块",260]
[11,"实训基地场地安健环升级改造—场地硬化","场地硬化，电力实训场地地面硬化处理（铁塔安装实训场392平米，输电线路实训场450平米，轨道供电端头240平米，大棚后面120平米）需原地面平整，多余碎石挖运到指定区并平整，夯实密实度≥95%，100mm厚C15素砼，每6米宽设6mm宽伸缩缝、沥青填缝，稍高出地面，形成四周排水，工程包含场地内井盖抬升等场地处理内容。","平米",1208]
[12,"实训基地场地安健环升级改造—相标刷漆","电力实训基地110kV变电实训场内所有高压电气设备进行色标漆刷新处理","项",1]
[13,"实训基地场地安健环升级改造—场地平整","高处作业实训场场地平整，C15混凝土硬化，低于地面约20cm，填满直径不大于5厘米的鹅卵石，周围砌砖抹水泥，长13.5米，宽8米，台区配变实训场周围抹水泥，补充6立方直径不大于5厘米鹅卵石。","项",1]
[14,"实训基地场地安健环升级改造-入口目视优化","对电力实训基地入口进行优化设计并改造，融入思政要素和红色文化内涵，对入口围栏进行改造维护，对风光发电实训场进行安健环标准化建设","项",1]
["总计金额："]
["负责人：",null,"谭振宇","联系电话：13877189410"]
["一、其他要求:需要现场勘察"]