{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[3,0,19,0],[3,1,19,1],[20,0,20,6],[21,0,21,7],[23,4,23,5],[23,7,23,8]]}
["自动化专业群教学资源库《低压电工》项目制作服务清单"]
["序号","项目名称","服务名称","技术参数","单位","数量","单价（元）","合计"]
[{"$nulls":7},"（元）"]
["1","自动化专业群教学资源库《低压电工》项目制作服务","低压电工作业题库资源","要求内容为全国低压电工作业题库，单选题600个题目、判断题 300个题目，共 900 题，采购方提供超星平台，供应商提供题库及录入题目。","个",1]
[null,null,"低压电工作业教学PPT制作及设计","要求内容为全国低压电工作业考证内容，包含万用表、钳表、兆欧表、电气接线口试常问题、触电急救、人工救护步骤、各类用电器绝缘电阻标准等教学PPT","个",1]
[null,null,"触电急救演示视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，要求有两个教学场景以上，演示视频3人以上，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地及教具，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，视频符合触电急救标准常识，动作规范，视频中演示人及主讲人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长6分钟以上。","个",1]
[null,null,"万用表测使用前的检查教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，要求有3组教学组以上，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，视频符合触万用表合作标准常识，使用规范，计数准确，所用的仪表由供应商自行负责提供。视频时长2分钟以上。","个",1]
[null,null,"万用表测量电阻教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，要求有3组教学组以上，演示视频3人以上，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，视频符合触万用表合作标准常识，使用规范，计数准确，所用的万用表由供应商自行负责提供，视频中所需演示人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长6分钟以上。","个",1]
[null,null,"万用表测量交流电压教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，要求有3组教学组以上，演示视频3人以上，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，视频符合触万用表合作标准常识，使用规范，计数准确，所用的万用表由供应商自行负责提供，视频中所需演示人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长5分钟以上。","个",1]
[null,null,"万用表测量直流电压教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，要求有3组教学组以上，演示视频3人以上，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，视频符合触万用表合作标准常识，使用规范，计数准确，所用的万用表、电池等均由供应商自行负责提供，视频中演示人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长5分钟以上。","个",1]
[null,null,"万用表测量直流电流教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，要求有3组教学组以上，演示视频3人以上，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，视频符合触万用表合作标准常识，使用规范，计数准确，所用的万用表、电池、电阻等均由供应商自行负责提供，视频中演示人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长5分钟以上。","个",1]
[null,null,"钳形电流表工作原理及使用方法教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，要求有3组教学组以上，演示视频3人以上，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，视频符合钳形电流表使用规范，动作符合用电安全知识，教学场景为真实操作及虚拟操作两种下，所用的钳形电流表及导线等均由供应商自行负责提供，视频中演示人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长5分钟以上。","个",1]
[null,null,"钳形电流表测小电流教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，要求有3组教学组以上，演示视频3人以上，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，视频符合钳形电流表使用规范，动作符合用电安全知识，教学场景为真实操作及虚拟操作两种下，所用的钳形电流表及导线等均由供应商自行负责提供，视频中演示人、主讲人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长5分钟以上。","个",1]
[null,null,"兆欧表好坏检查教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，要求有3组教学组以上，演示视频3人以上，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，视频符合兆欧表使用规范，动作符合用电安全知识，教学场景为真实操作及虚拟操作两种下，所用的兆欧表及导线等均由供应商自行负责提供，视频中演示人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长5分钟以上。","个",1]
[null,null,"用兆欧表测量电动机绝缘电阻教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，要求有3组教学组以上，演示视频3人以上，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，视频符合兆欧表使用规范，动作符合用电安全知识，教学场景为真实操作及虚拟操作两种下，所用的兆欧表、导线、电机等均由供应商自行负责提供，视频中演示人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长5分钟以上。","个",1]
[null,null,"用兆欧表测量电力线缆绝缘电阻教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可以剪辑，要求有3组教学组以上，演示视频3人以上，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，视频符合兆欧表使用规范，动作符合用电安全知识，教学场景为真实操作及虚拟操作两种下，所用的兆欧表、导线、电力电缆等均由供应商自行负责提供，视频中演示人由供应商负责安排及支付劳务费。","个",1]
[null,null,"已知马达、电缆的电压算出其合\n格的绝缘电阻教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可剪辑，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，要求对常见三类电器及高压电缆给出电压值，并提供绝缘电阻参考答案，画面以文字、图片及语音为主，参考视频中如有演示人则由供应商负责安排及支付劳务费。","个",1]
[null,null,"双控开关基础知识及接线演示教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可剪辑，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，要求对双控开关使用原理进行讲解，并解说电路图、3人以上现场实操视频解说详细明了，接线规范。视频中演示人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长5分钟以上。","个",1]
[null,null,"电机正反转电路教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可剪辑，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，要求对电机正反转原理进行讲解，并解说电路图。视频中如有演示人则由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长5分钟以上。","个",1]
[null,null,"电机正反转实操教学视频设计与制作","视频结构为片头+内容+片尾，1080P图像，画面平稳，亮度好，视频可剪辑，可后期剪辑配语音。由采购方提供场地，供应商及采购方共同定制教学过程制作及设计，要求按电机正反转接线图原理进行实操接线并解说，接线规范。视频中演示人由供应商负责安排及支付劳务费。视频时长8分钟以上。","个",1]
["合计"]
["要求：以上视频及作品于中标后4天内完成制作并交付采购方，视频主讲人需持有低压电工作业证，在录制视频时提交该证给采购方核验。"]
[]
[null,null,"联系单位（单位名称）：",null,"联系人：",null,null,"联系电话："]