{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["采购清单"],"not_rendered":{"external_links":37,"defined_names":158},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[6,0,6,4],[6,5,6,6],[7,0,7,1],[7,3,7,6],[8,0,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电子技术实训室多媒体音箱等设备购置清单"]
["序号","货物或项目名称","参考品牌型号规格或配置技术参数","计量单位","数量","单价（元）","合计（元）"]
[1,"多媒体音箱","（品牌：佳比）\n一、合并功放功放:主要功能特点：\n1、拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱；\n2、双声道信号指示灯；\n3、RS232控制接口（定制功能)；\n4、带数码显视屏；\n5、三路音源输入，带输入选择切换开关；\n6、四路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）；\n7、采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节,线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”；\n8、机架式机箱,主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命；\n9、全中文界面,易于国内用户使用；\n10、可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。\n★11、投标文件中提供安全关键件清单截图。\n★12、投标文件中提供接地端子标识及滤波电路截图。\n二、音箱一对：\n主要技术参数：\n1、额定功率：80W；\n2、最大功率：240W；\n3、额定阻抗：8Ω；\n4、频率响应：50Hz-18kHz；\n5、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音；\n6、灵敏度：88dB/1W/1M；\n7、最大声压级：112dB；\n8、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）；\n9、连接器：正负极接线夹；\n10、箱体型式：倒相式；\n11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；\n12、安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂；\n13、箱体尺寸（L×W×H）（只）： 450×240×270（单位：mm）；\n14、净重：15kg/对。\n三、鹅颈话筒\n主要功能特点：\n1、电容式话筒，支持幻象供电（与本品牌功放使用不需要电池）；\n2、高灵敏度，超宽频率响应；\n3、鹅颈式设计可根据需要调节拾音方向，方便使用；鹅颈话筒上的指示灯显示话筒的工作状况；\n4、流线型优雅外观底座设计，采用金属材质，具有专业、美观的特点； \n5、超心型拾音指向性,有效避免啸叫产生。\n四、辅材：\n1、提供安装线材、线管、音箱吊架等，免费上面安装调试。","套",1]
[2,"无人机1","大疆 DJI Mavic 3 Pro 畅飞套装（DJI RC）御3三摄旗舰航拍机 \n高清航拍器+随心换 1 年版实体卡+256G 内存卡；套装包括（DJI Mavic3 Pro 1个;\nDJI RC 1个；\nDJI RC遥感  1对；\nDJI Mavic3智能飞行电池 3个；\nDJI Mavic3降噪螺旋桨 6对；\nDJI 100W桌面充电器AC电源线1个；\nDJI 100W桌面充电器1个；\n双头USB-C数据线 2条；\nDJI Mavic充电管家（100W） 1个；\nDJI Mavic 3 Pro收纳保护罩1个；\nDJI Mavic 3 Pro ND镜套装（ND8/16/32/64）1个；\nDJI 单肩包1个；\n随心换1年版实体卡  1张；\n内存卡256G 1张；）\n相机参数：\n副摄像素数：4800万\n副摄CMOS尺寸：1/1.3英寸\n主摄像素数：2000万\n感知系统：实时图传质量：1080p\n应急电源：\n产品应通过国家认可资质的第三方相关检测机构检测，应通过检测的内容包括但不限于如下检测项，检测报告须体现如下检测项内容，投标时提供检测报告复印件：\n1、外形尺寸≤165㎜×80㎜×21㎜；\n2、工作模式：通过短按键开启电源输出和电量显示；通过双击按键依次白光照明、白光快闪、白光慢闪和白光照明关闭之间切换；通过长按键开启红蓝灯交替闪烁，再次长按键关闭红蓝灯交替闪烁；\n3、输出电压：在电池满电时USB接口空载输出电压为DC5V±0.3V;电源输出接口空载输出电压为DC16V±0.5V.；\n4、输出电流：在电池满电时USB接口空载输出电压为DC4.8V时的输出电流应不小于1500mA；\n5、产品在开机后没有负载的情况下30S内应能自动关机；\n6、当USB接口的输出电流大于2.7A时应自动停止输出；\n7、电时内置数码管应显示当前电量并闪烁同时关闭电源输出；\n8、电池充满后在白光照明工作模式下距离1m处光斑中心的照度值应≥140lX；\n9、产品背面内置磁铁具有吸附功能。","台",1]
[3,"无人机2","大疆 DJI Mini 3 Pro\n (DJI RC 带屏遥控器版) Pro 级迷你航拍机+随心换1年版实体卡+128G内存卡+长续航配件包（包括：DJI Mini 3 Pro  1个；\nDJI RC 1个；\nDJI Mini 3 Pro智能飞行电池 1个；\n备用螺旋桨  1对；\n云台保护锁扣 1个；\nType-C to Type-C PD快充线  1条；\n螺丝刀  1把；\n备用螺丝  6个；\n随心焕1年版实体卡 1张；\n内存卡128G  1张）\n主摄像素数：4800万\n实时图传质量：1080p\n认证型号：MT3M3VD\n最大抗风速：5级风\n最大抗风速：12m/s\n应急电源：\n产品应通过国家认可资质的第三方相关检测机构检测，应通过检测的内容包括但不限于如下检测项，检测报告须体现如下检测项内容，投时提供检测报告复印件：\n1、外形尺寸≤165㎜×80㎜×21㎜；\n2、工作模式：通过短按键开启电源输出和电量显示；通过双击按键依次白光照明、白光快闪、白光慢闪和白光照明关闭之间切换；通过长按键开启红蓝灯交替闪烁，再次长按键关闭红蓝灯交替闪烁；\n3、输出电压：在电池满电时USB接口空载输出电压为DC5V±0.3V;电源输出接口空载输出电压为DC16V±0.5V.；\n4、输出电流：在电池满电时USB接口空载输出电压为DC4.8V时的输出电流应不小于1500mA；\n5、产品在开机后没有负载的情况下30S内应能自动关机；\n6、当USB接口的输出电流大于2.7A时应自动停止输出；\n7、电时内置数码管应显示当前电量并闪烁同时关闭电源输出；\n8、电池充满后在白光照明工作模式下距离1m处光斑中心的照度值应≥140lX；\n9、产品背面内置磁铁具有吸附功能。","台",1]
[4,"点焊机","点焊机手持式锂电池小型家用储能电容DIY18650电池组碰焊机 801B选配73B点焊笔","台",1]
["合计（元）："]
["负责人：",null,"龙祖连","联系电话：18154633122"]
["一、其他要求:\n\n\n"]
[]
[null,null,"报价公司（公司名称）：",{"$nulls":3},"联系人：",null,"联系电话："]