{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,6],[8,0,8,1],[8,3,8,4],[8,6,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["数字电路实验箱专用设备采购清单"]
["序号","产品名称","规格、参数、型号","数量","计量单位","单价（元）","金额\n（元）"]
["1","数字电路实验箱（含布线安装）","参考型号：启东东疆DJ-SD6\n1、电源：交流输入：220V±10% 、50Hz\n  固定直流输：出5V/2A、-5V/0.5A、±12V/0.5A 、；\n  可调直流输出：+1.2V～+27V（/0.5A）、-1.2V～-12V（/0.5A）\n2、手动单脉冲电路2组：每组可同时输出正负两个脉冲，脉冲幅值为TTL电平。\n3、连续脉冲源：0～1MHz。\n4、固定频率脉冲源16路，输出为TTL电平：1Hz、2Hz、10Hz、100Hz、200Hz、300Hz、400Hz、500Hz、700Hz、800Hz、1KHz、10KHz、100KHz、250KHz、500KHz、1MHz；\n5、时序脉冲发生电路及启停控制电路。可产生四路脉冲信号，脉冲周期与输入的时钟信号相同，四个脉冲之间依次相差1个输入时钟周期。\n6、六位高精度数字频率计，测量范围：0-9.9999MHz ，误差<1Hz。\n7、十六位逻辑电平输入开关：可输入低电平‘0’、高电平‘1’（为正逻辑）。\n8、十六位逻辑电平指示灯：指示灯亮表示高电平‘1’，指示灯灭表示低电平‘0’。\n9、数码管显示：四位由七段LED数码管组成的BCD码译码显示电路，及2位七段LED数码管。供数字钟、日历等实验显示用。\n10、扬声器及驱动电路。可用作时钟报时、报警及音乐演奏的发声装置。\n11、BCD码开关二组。提供BCD输入。\n12、逻辑笔，红色：高电平；绿色：低电平；橙色：高阻；\n13、可变电位器4只，阻值分别1K，50K，100K，680K。\n14、开放实验区，用于扩展实验、课程设计使用。\n（1）提供40芯锁紧插座2只，20芯锁紧插座3只，16芯锁紧插座4只，14芯锁紧插座4只，可插8芯～40芯的各种IC。（也可用高可靠的圆脚集成块插座）\n（2）分立元件接插区，可接插电阻、电容、稳压管、二极管、三极管等元器件，方便扩展。\n★15、布线要求主线用4平方铜线、支线用2.5平方铜线（以铜截面为准），每个实验箱布一个电源插座、线路布局及工艺按采购方要求实施。\n★16、为保证产品质量与应标参数真实性，供应商在投标报价前必须提供一套样机演示，否则视为无效应标。\n★17、为保证产品质量，投标时提供厂商出具针对本项目的整机三年保修，所销售产品如出现售后维修不及时和故障频繁的情况制造厂商在半年内提供免费换机售后服务承诺函原件、项目供货证明函原件。\n",22,"台"]
["总计金额："]
[]
[]
[]
[]
["报价公司（公司名称）：",null,null,"联系人：",null,"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}