{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["导入模板"," 数据规则说明"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"导入模板","index":0,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[3,0,3,6]]}
["实训室系统麦克风系统采购清单"]
["序号","名称*","规格型号/项目名称","技术参数","单位","采购数量*","价格（元）","合计（元）"]
["1","实训室系统麦克风系统（鹅颈无线版）","先科（SAST） OK-129 手拉手无线版【无线版】一拖八(主席麦*1+列席麦*7)","▲本项货物每套包含功放机1台、无线话筒8个\n▲主机：支持先进先出、主席专用、限制发言、限时发言等多种模式；支持255单元通、USB播放/录音、无线连接、一健锁频、防干扰等\n主控机工作距离≥60米；具有5条天线，4条卡口音频天线，一条螺纹WIFI通信天线可通过无线来连接麦克风，在同一环境下最多同时使用20套系统,每套系统可支持255个代表或一个主席加244个代表；内含广播主控软件一套：\n1.具备LED屏文字信息发布功能（竞标时提供LED信息发布界面截图）。\n2.支持第三方平台系统嵌入式开发，提供标准开放协议，实现平台之间的相互整合（响应文件中提供开启二次开发包控制功能界面截图）。。\n3.具备视频文件播放管理功能。\n4.具备文本文字转语音广播功能。\n5.投标文件中提供安全关键件清单截图。\n6.投标文件中提供接地端子标识及滤波电路截图。\n▲鹅颈咪：铝合金面板;Type-C充电口，可充电使用，也可直接插电使用，18650锂电池;防手机电磁波干扰；电流消耗＜160MA，尺寸：112MM*15OMM*55MM\n","套",2]
["合计（元）："]
[{"$nulls":3},"报价公司（公司名称）：",null,"联系人：","联系电话："]

{"sheet":" 数据规则说明","index":1,"n_rows":5,"n_cols":12,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10]]}
["数据格式说明："]
[" 1.\"*\"为必填项\n 2.只能填写同一部门下的采购品目\n 3.是否控制设备类、是否免税、是否特种设备、是否进口字段：请输入是或者否，不填写时默认为否"]
["以下是正确格式的样例数据："]
["采购品目名称*","名称*","规格型号/项目名称","技术参数","使用方向","是否控制设备类","是否免税","是否特种设备","是否进口","单位","参考价格*","采购数量*"]
["电脑","电脑","采购申请","技术参数",null,"否","否","否","否","台","5000",1]