{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工作表1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工作表1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[6,0,6,5],[7,0,7,6]]}
["全国职业院校技能大赛云计算赛项耗材采购清单"]
["序号","货物或项目名称","参考品牌型号规格或配置技术参数","计量单位","数量","单价（元）","合计（元）"]
[1,"固态硬盘","西数SN850X/2TB   黑M.2-PCIe4.0，存储容量：2TB\n接口类型：M.2 PCIe接口\n缓存：1GB\n读取速度：7300MB/s\n写入速度：6300MB/s","个",4]
[2,"机械硬盘","希捷  6T ST6000VX001，容量（GB）：6000接口：SATA3.0转速（rpm）：5400传输速率：180MB/s","个",3]
[3,"传输模块","MOXA EDS-408A，端口类型：10/100BaseT(X)（RJ-45）端口数量：8口网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEE...环网冗余：RSTP、STP、Turbo Chain、Turb...VLAN功能：802.1Q VLAN、GMRP、GVRP、IGM...网管功能：Back Pressure Flow Control","套",1]
[4,"数据交换模块","MOXAEDS-G509-T配2个MOXASFP-1G单纤光模块，支持Turbo Ring和RSTP/STP（IEEE 802.1w/D）\n- 支持IGMP snooping和GMRP，用于多播过滤\n- 基于端口VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP，轻松实现网络规划\n- 支持QoS-IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ，增加网络确定性\n- 支持端口聚合，优化网络带宽\n- 支持IEEE 802.1X，HTTPS和SSH，增加网络安全性\n- 支持SNMPv1/v2/v3不同等级的网络管理协议\n- 支持RMON，有效监控网络","套",1]
["总计金额（元):"]
["一、其他要求:\n\n\n"]
[]
[null,"报价公司（公司名称）：",null,null,"联系人：",null,"联系电话："]