{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["长岗校区成教楼及柳江阁学生公寓生活配套设施采购需求","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"长岗校区成教楼及柳江阁学生公寓生活配套设施采购需求","index":0,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[9,0,9,8],[17,0,17,6],[18,0,18,10],[19,0,19,1],[19,2,19,10],[20,2,20,10],[21,2,21,10],[22,2,22,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广西水利电力职业技术学院长岗校区成教楼及柳江阁学生公寓生活配套设施采购需求"]
["柳江阁（6*6=36间）"]
["序号","产品名称","规格（mm）","材料","数量","单位","单价（元）","合计（元）","备注"]
[1,"走廊晾衣杆",null,"采用直径25mm不锈钢304#材质1.2mm圆管，要求安装固定在走廊天花底部",174,"米",null,null,"每层走廊天花设置2根，单根长度14.5米"]
[2,"卫生间衣杆",null,"采用直径25mm不锈钢304#材质1.2mm圆管，要求安装固定在阳台天花底部",198,"米",null,null,"每个阳台天花设置2根，单根长度1.5米"]
[3,"卫生间浴巾置物架","595*240*180","304#不锈钢材质，要求安装固定在墙上。",36,"个",null,null,"每个卫生间设置一个"]
[4,"洗漱台置物架","1400*300*400","框架采用304#材质1.0mm不锈钢钢板，背板采用304#材质0.8mm不锈钢钢板，内侧骨架采用25mm*25mm不锈钢304#材质1.0mm方管，毛巾杆采用22mm不锈钢304材质#1.0mm圆管，要求安装固定在公寓洗漱间墙上。",36,"个",null,null,"每个阳台设置一个"]
[6,"镜子","400*700","采用0.5mm玻璃，要求安装固定在墙上。",36,"块",null,null,"每个房间一块"]
[7,"卫生间置物架","595*240*180","304#不锈钢材质，要求安装固定在墙上。",36,"个",null,null,"每个卫生间设置一个"]
["成教楼（8*6-1=47间）"]
["序号","产品名称","规格（mm）","材料","数量","单位",null,null,"备注"]
[1,"走廊晾衣杆",null,"采用直径25mm不锈钢304#材质1.2mm圆管，要求安装固定在走廊天花底部",360,"米",null,null,"每层走廊天花设置2根，单根长度30米"]
[2,"卫生间衣杆",null,"采用直径25mm不锈钢304#材质1.0mm圆管，要求安装固定在阳台天花底部",320,"米",null,null,"每个阳台天花设置2根，单根长度3.4米"]
[3,"卫生间浴巾置物架","595*240*180","304#不锈钢材质，要求安装固定在墙上。",47,"个",null,null,"每个卫生间设置一个"]
[4,"洗漱台置物架","1700*300*400","框架采用304#1.0mm不锈钢钢板，背板采用304#0.8mm不锈钢钢板，内侧骨架采用25mm*25mm不锈钢304#1.0mm方管，毛巾杆采用22mm不锈钢304#1.0mm圆管，要求安装固定在公寓洗漱间墙上。",47,"个",null,null,"每个阳台设置一个"]
[6,"镜子","400*700","采用0.5mm玻璃，要求安装固定在墙上。",47,"块",null,null,"每个房间一块"]
[7,"卫生间置物架","595*240*180","304#不锈钢材质，要求安装固定在墙上。",47,"个",null,null,"每个卫生间设置一个"]
["合计（元）："]
["二、商务服务条款"]
["▲售后服务及其他要求",null," \n1、合同签订期：自成交通知发布之日起5个日历日内。\n2、交付使用时间：2022年8月20号交付并安装验收完毕。\n3、交货地点：广西水利电力职业技术学院长岗校区（采购人指定地点）。\n4、交货方式：现场交货。\n5、售后服务要求：\n（1）免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担；\n（2）免费保修期：对所售货物提供12个月的上门全免费保修期，保修期内非人为因素发生的故障均由中标供应商免费维修或更换，质保期外维修的零配件需优惠（注明折扣率）；\n（3）故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品；\n（4）验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；\n（5）中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。\n"]
["▲验收标准",null,"1、所供货物的材质、规格、数量、颜色符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求，产品结构牢固，无安全隐患；外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。\n2、所有货物均已运输至指定地点，并安装调试完毕。\n3、项目采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。"]
["▲投标报价",null,"投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：\n（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；\n（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。\n（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。\n（4）按采购人要求进行摆放的费用。\n注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。"]
["▲付款方式 ",null,"供应商按要求完成全部货物供货及安装，经甲方组织验收合格后，乙方5个工作日内开具合法有效的增值税发票给甲方，甲方在10个工作日内一次性支付全部货款。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}