{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["长堽校区1#变高压配电柜更换改造清单 "],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"长堽校区1#变高压配电柜更换改造清单 ","index":0,"n_rows":71,"n_cols":6,"rows_kept":71,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[5,4,5,5],[42,5,43,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["长堽校区1#变高压配电柜更换改造清单"]
["工程名称:广西水利电力职业技术学院长堽校区1#变高压配电柜更换改造清单"]
["序\r\n\r\n号","项目编码","项目名称及\r\n项目特征描述","计量单位","工程量","备注"]
[]
[]
[null,null,"分部分项工程"]
[null,null,"电气设备安装工程"]
["1","030402017001","高压进线柜HXGN15-12/G1","台","1"]
[null,null,"1.名称:高压进线柜HXGN15-12/G1"]
[null,null,"2.型号:HXGN15-12"]
[null,null,"3.柜外形尺寸:800X1000X2200"]
[null,null,"4.箱内元器件详见设计图"]
[null,null,"5.高压柜元器件品牌：德力西、常熟、上海人民"]
["2","030402017002","高压计量柜HXGN15-12/G2","台","1"]
[null,null,"1.名称:高压计量柜HXGN15-12/G2"]
[null,null,"2.型号:HXGN15-12"]
[null,null,"3.柜外形尺寸:800X1000X2200"]
[null,null,"4.箱内元器件详见设计图"]
[null,null,"5.高压柜元器件品牌：德力西、常熟、上海人民"]
["3","030402017003","高压出线柜HXGN15-12/G3","台","1"]
[null,null,"1.名称:高压出线柜HXGN15-12/G3"]
[null,null,"2.型号:HXGN15-12"]
[null,null,"3.柜外形尺寸:800X1000X2200"]
[null,null,"4.箱内元器件详见设计图"]
[null,null,"5.高压柜元器件品牌：德力西、常熟、上海人民"]
["4","030402017004","高压出线柜HXGN15-12/G4","台","1"]
[null,null,"1.名称:高压出线柜HXGN15-12/G4"]
[null,null,"2.型号:HXGN15-12"]
[null,null,"3.柜外形尺寸:800X1000X2200"]
[null,null,"4.箱内元器件详见设计图"]
[null,null,"5.高压柜元器件品牌：德力西、常熟、上海人民"]
["5","030403006001","带形铜母线 TMY-3(60x6)","m","3.20"]
[null,null,"1.随柜配来，只计安装费"]
["6","030408001001","10kV电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm2","m","12.00"]
[null,null,"1.高压柜至1号变压器电缆"]
[null,null,"2.需满足南方电网及当地供电局品牌要求"]
["7","030408006001","10kV三芯冷缩型电缆户内终端 3×70mm2","个","2"]
["8","030408001002","设备外壳接地 ZR-VV-1X50mm2","m","30.00"]
["9","030408001003","变压器中性点连接线 ZR-VV-1X150mm2","m","20.00"]
["10","030409002001","接地母线 镀锌扁钢 -40*4","m","150.00"]
[null,null,"拆除部分"]
["11","030402017005","拆除高压柜","台","4"]
["12","030409002002","接地槽钢拆除","m","6.40"]
[null,null,"1.规格:槽钢 [10#]"]
["13","030403006002","拆除铜牌","m","3.20"]
["14","010802003001","拆除钢质防火门","㎡","11.96"]
["15","010401003001","拆除室内实心砖墙","","3.36"]
[null,null,"1.厚度240mm"]
[null,null,"2.含运渣清运"]
[null,null,"3.运距按10km"]
["16","041001008001","拆除楼地面","","12.96"]
[null,null,"1.含运渣清运"]
[null,null,"2.运距按10km"]
["17","01B001","拆除设备运输、二次搬运","项","1"]
[null,null,"土建部分"]
["18","030409002003","配电房基础槽钢","m","6.40"]
[null,null,"1.规格:槽钢 [10#]"]
["19","010802003002","甲级钢质防火门","㎡","11.96"]
["20","011201002001","墙面装饰抹灰","㎡","1.68"]
[null,null,"1.拆除墙面部分恢复"]
[null,null,"2.水泥砂浆抹灰、刮腻子、乳胶漆"]
["21","桂030413008001","电缆沟砌筑 600*800","m","15.00"]
[null,null,"1.砌Mu20砖M7.5水泥砂浆"]
[null,null,"2.6厚镀锌花纹钢盖板"]
[null,null,"3.C20混凝土圈梁"]
[null,null,"调试部分"]
["22","030414002001","送配电装置系统调试 10KV以下交流供电  断路器","系统","3"]
["23","030414008001","母线系统 10 KV以下","段","1"]
["24","030414015001","电缆试验","根","2"]
[null,null,"1.电缆泄露试验、交流耐压试验"]
[null,null,"2.高压进线电缆1根，高压柜至1号专变1根"]