{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["水电实训楼1-4楼墙体改造"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"水电实训楼1-4楼墙体改造","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["长堽校区水电实训楼1-4楼墙面翻新维修工程清单"]
["序号","产品名称","材料参考品牌及规格型号","单位","工程量","综合单价（元）","合价（元）","项目特征及描述","备注"]
[1,"一楼公共走廊腻子","百旺腻子粉（18KG装）","㎡",320,null,null,"1、墙面基层处理。\n2、清除破裂和开裂部分，重新用腻子粉进行修复。"]
[2,"一楼公共走廊乳胶漆","立邦得丽系列 抗甲醛五合一（18L装）乳胶漆","㎡",320,null,null,"1、材料及颜色要求：抗甲醛五合一乳胶漆白色及淡绿色；\n2、专业底漆\n3、先刷专业底漆一道。\n4、再刷面漆1道。\n5、分色纸打磨的砂纸等辅材和人工。"]
[3,"1-4楼楼梯腻子","百旺腻子粉（18KG装）","㎡",890,null,null,"1、墙面基层处理。\n2、清除破裂和开裂部分，重新用腻子粉进行修复。"]
[4,"1-4楼楼梯乳胶漆","立邦得丽系列 抗甲醛五合一（18L装）乳胶漆","㎡",890,null,null,"1、抗甲醛五合一乳胶漆(18L装)白色及淡绿色。\n2、专业底漆\n3、先刷专业底漆一道。\n4、再刷面漆1道。\n5、分色纸打磨的砂纸等辅材和人工。"]
[5,"二楼公共走廊腻子","百旺腻子粉（18KG装）","㎡",770,null,null,"1、墙面基层处理。\n2、清除破裂和开裂部分，重新用腻子粉进行修复。"]
[6,"二楼公共走廊乳胶漆","立邦得丽系列 抗甲醛五合一（18L装）乳胶漆","㎡",770,null,null,"1、材料及颜色要求：抗甲醛五合一乳胶漆白色及淡绿色。\n2、专业底漆\n3、先刷专业底漆一道。\n4、再刷面漆1道。\n5、分色纸打磨的砂纸等辅材和人工。"]
[7,"2-4实训室腻子","百旺腻子粉（18KG装）","㎡",110,null,null,"1、墙面基层处理。\n2、清除破裂和开裂部分，重新用腻子粉进行修复。"]
[8,"2-4实训室乳胶漆","立邦得丽系列 抗甲醛五合一（18L装）乳胶漆","㎡",110,null,null,"1、抗甲醛五合一乳胶漆(18L装)白色及淡绿色。\n2、专业底漆\n3、先刷专业底漆一道。\n4、再刷面漆1道。\n5、分色纸打磨的砂纸等辅材和人工。"]
[11,"三楼公共走廊腻子","百旺腻子粉（18KG装）","㎡",670,null,null,"1、墙面基层处理。\n2、清除破裂和开裂部分，重新用腻子粉进行修复。"]
[12,"三楼公共走廊乳胶漆","立邦得丽系列 抗甲醛五合一（18L装）乳胶漆","㎡",670,null,null,"1、材料及颜色要求：抗甲醛五合一乳胶漆白色及淡绿色。\n2、专业底漆\n3、先刷专业底漆一道。\n4、再刷面漆1道。\n5、分色纸打磨的砂纸等辅材和人工。"]
[13,"6间实训室腻子","百旺腻子粉（18KG装）","㎡",1800,null,null,"1、墙面基层处理。\n2、破裂和开裂等情况，用百旺腻子粉进行修复。","3-5、3-6、3-7、3-8、3-9、3-10"]
[14,"6间实训室乳胶漆","立邦得丽系列 抗甲醛五合一 （18L装）乳胶漆","㎡",1800,null,null,"1、材料及颜色要求：抗甲醛五合一乳胶漆白色及淡绿色。\n2、专业底漆\n3、先刷专业底漆一道。\n4、再刷面漆1道。\n5、分色纸打磨的砂纸等辅材和人工。","3-5、3-6、3-7、3-8、3-9、3-10"]
[15,"3-1室与3-2室腻子","百旺腻子粉（18KG装）","㎡",200,null,null,"1、墙面基层处理。\n2、清除破裂和开裂部分，重新用腻子粉进行修复。"]
[16,"3-1室与3-2室乳胶漆","立邦得丽系列 抗甲醛五合一 （18L装）乳胶漆","㎡",200,null,null,"1、材料及颜色要求：抗甲醛五合一乳胶漆白色及淡绿色。\n2、专业底漆\n3、先刷专业底漆一道。\n4、再刷面漆1道。\n5、分色纸打磨的砂纸等辅材和人工。"]